Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B para software ESX

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Configuración del modo del BIOS

El firmware del BIOS admite Legacy BIOS y Unified Extensible Firmware Interface (UEFI); la configuración predeterminada es Legacy. ESXi admite Legacy BIOS y UEFI BIOS, y usted tiene la opción de configurar el BIOS en el modo Legacy o UEFI antes de instalar el sistema operativo.

Nota - Si lleva a cabo una instalación de VMware ESXi 5.0 mediante una red, no se admite UEFI BIOS. Necesitará usar el modo Legacy BIOS, que es el predeterminado.

1. Encienda el servidor.

   Aparecen mensajes de POST en la consola.

2. Observe los mensajes y, cuando se le indique, pulse F2 para acceder a la utilidad de configuración del BIOS.

   Aparece la pantalla principal de la utilidad de configuración del BIOS.

3. En la utilidad de configuración del BIOS, utilice las teclas de flecha izquierda o derecha para navegar hasta la pantalla de inicio.

   Aparece la pantalla del menú Boot (Inicio).

4. Utilice la tecla de flecha abajo para seleccionar el campo UEFI/BIOS Boot Mode (Modo de inicio UEFI/BIOS).
5. Pulse Intro y utilice las teclas de flecha arriba o abajo para seleccionar la opción Legacy o UEFI BIOS.
6. Para guardar los cambios y salir de la utilidad de configuración del BIOS, pulse F10.

Pasos siguientes

- Creating a Virtual Disk and Setting the Boot Disk

- Installing VMware ESXi 5

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |