Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Visualización de la dirección IP del SP de Oracle ILOM del módulo de servidor (CLI)

Use el CMM de Oracle ILOM del chasis para:

- Visualizar una configuración de red del procesador de servicio del módulo de servidor que incluya la dirección IP del SP de Oracle ILOM.

- Verificar que puede acceder al SP de Oracle ILOM del módulo de servidor mediante el CMM de Oracle ILOM.

- Verificar que Oracle ILOM del módulo de servidor funcione correctamente.

Para visualizar la dirección IP del SP de Oracle ILOM (CLI) mediante el CMM de Oracle ILOM del chasis:

1. Verifique que el CMM de Oracle ILOM del chasis:

   - Esté conectado a la red mediante el puerto de gestión Ethernet

   - Esté configurado

   - Funcione

   - Si el CMM de Oracle ILOM del chasis no funciona correctamente, consulte la documentación del chasis en http://www.oracle.com/goto/SB6000/docs.
2. Abra una ventana de terminal.
3. Inicie sesión en el CMM de Oracle ILOM del chasis mediante una sesión de shell seguro (SSH).

   Por ejemplo, escriba:

   `$` `ssh username@CMMIPaddress`

   Donde username es una cuenta de usuario con privilegios administrativos y CMMIPaddress es la dirección IP del CMM de Oracle ILOM. El nombre de usuario predeterminado de la cuenta de administrador de Oracle ILOM es `root`.

   - Si se ha modificado esta cuenta de administrador predeterminada, póngase en contacto con el administrador del sistema para acceder a una cuenta de usuario de Oracle ILOM que tenga privilegios de administrador.

     Nota - Para activar el primer inicio de sesión y acceder a Oracle ILOM, se proporcionan una cuenta de administrador predeterminada y su contraseña con el sistema. Para crear un entorno seguro, debe cambiar la contraseña predeterminada (changeme) para la cuenta de administrador predeterminada (root) después de iniciar sesión por primera vez en Oracle ILOM. Si se ha modificado esta cuenta de administrador predeterminada, póngase en contacto con el administrador del sistema para acceder a una cuenta de usuario de Oracle ILOM que tenga privilegios de administrador.

   Después de iniciar sesión correctamente en el CMM de Oracle ILOM, aparece el indicador de Oracle ILOM (`->`).

4. Escriba:

   `->` `show /CH/BL0/SP/network`

   Donde `BL0` representa la ranura 0 de Sun Blade X4-2B en el chasis.

   El CMM de Oracle ILOM muestra las propiedades del módulo de servidor, incluidas la dirección IP y la dirección MAC. El siguiente ejemplo muestra información sobre el módulo de servidor blade 0:

       -> show /CH/BL0/SP/network
          /CH/BL0/SP/network
           Targets:
               interconnect
               ipv6
               test

           Properties:
               commitpending = (Cannot show property)
               dhcp_server_ip = 10.134.210.11
               ipaddress = 10.134.210.152
               ipdiscovery = dhcp
               ipgateway = 10.134.210.254
               ipnetmask = 255.255.255.0
               macaddress = 00:21:28:BB:D7:22
               managementport = /SYS/SP/NET0
               outofbandmacaddress = 00:21:28:BB:D7:22
               pendingipaddress = 10.134.210.152
               pendingipdiscovery = dhcp
               pendingipgateway = 10.134.210.254
               pendingipnetmask = 255.255.255.0
               pendingmanagementport = /SYS/SP/NET0
               sidebandmacaddress = 00:21:28:BB:D7:23
               state = enabled

           Commands:
               cd
               set
               show
       ->

5. Visualice la dirección del SP de Oracle ILOM en la lista de propiedades.

   Por ejemplo:`ipaddress = 10.134.210.152`.

6. Anote las configuraciones de red, incluida la dirección IP del SP del módulo de servidor.

   Necesitará saber la dirección IP del SP para iniciar sesión directamente en Oracle ILOM del módulo de servidor.

7. (Opcional) Configure una dirección IP estática.

   De manera predeterminada, la dirección IP del SP del módulo de servidor se configura mediante DHCP.

   - Para configurar una dirección IP estática, consulte la documentación de Oracle ILOM 3.1. http://www.oracle.com/goto/ILOM/docs.
8. Para cerrar la sesión del CMM de Oracle ILOM, escriba:

   `->` `exit`

Pasos siguientes

- 5. Configuración del software y el firmware del módulo de servidor (Oracle System Assistant)

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |