Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Preparación del sitio y el chasis

Para preparar la instalación del módulo de servidor Sun Blade X4-2B en un chasis del sistema modular Sun Blade 6000 admitido.

1. Confirme que el chasis del sistema modular Sun Blade 6000 esté listo para recibir el módulo de servidor.

   Debe haber una ranura vacía disponible.

   Consulte Especificaciones, Especificaciones físicas de Sun Blade X4-2B.

2. Confirme que el sitio físico esté listo para recibir el módulo de servidor.

   Consulte Especificaciones, Especificaciones ambientales de Sun Blade X4-2B.

3. Confirme que se cumplan los requisitos de alimentación.

   El chasis debe tener energía de reserva suficiente para agregar el nuevo módulo de servidor a la carga de alimentación del chasis. Consulte Solución de problemas de los estados de energía del servidor.

   Consulte Especificaciones, Especificaciones eléctricas de Sun Blade X4-2B.

4. Verifique que los módulos NEM admitidos para Sun Blade X4-2B se hayan instalado en el chasis.

   Para obtener más información sobre los componentes admitidos, como los NEM, consulte las Notas del producto de Sun Blade X4-2B en http://www.oracle.com/goto/X4-2B/docs.

5. Asegúrese de que el chasis del sistema modular Sun Blade 6000 en el que instalará el módulo de servidor funcione sin fallos.

   Verifique lo siguiente:

   1. Los NEM del chasis funcionan sin fallos.
   2. Los LED de servicio ámbar no se iluminan en ningún componente del chasis.
   3. Todos los cables de alimentación necesarios están conectados al chasis.
   4. Todos los cables de datos necesarios están conectados al chasis.

      Si hay un LED de servicio ámbar iluminado en un componente del chasis, consulte la documentación de chasis del sistema modular Sun Blade 6000 en: http://www.oracle.com/goto/SB6000/docs

6. Asegúrese de que el chasis del sistema modular Sun Blade 6000 en el que instalará el módulo de servidor utilice el hardware y el firmware admitidos.

   Verifique lo siguiente:

   1. El midplane del chasis admite PCIe 2.0 (estándar con el modelo A90-B o A90-D).

      Consulte las Notas del producto del sistema modular Sun Blade 6000 en: http://www.oracle.com/goto/SB6000/docs para obtener la información más reciente sobre cómo determinar la versión de midplane del chasis.

   2. Use ILOM del SP del CMM para verificar que el módulo de supervisión del chasis tiene la versión de firmware mínima que se corresponde con el modelo de chasis, de la siguiente manera:

      - A90-B: CMM ILOM 3.0.12.11b (versión de software 3.3.3)

      - A90-D: CMM ILOM 3.1 (versión de software 4.2)

   3. Los módulos NEM admitidos para el módulo de servidor se han instalado en el chasis.

      Para obtener más información sobre los NEM admitidos, consulte:

      - Notas del producto del sistema modular Sun Blade 6000, disponible en http://www.oracle.com/goto/SB6000/docs

      - Notas del producto de Sun Blade X4-2B

Pasos siguientes

- 3. Inserción del módulo de servidor en un chasis

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |