Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 高可用性 (HA) 管理ガイド

- Previous: ログバッファー情報
- Next: HADB マシンの管理

### ノード内部ログバッファー情報

ノード内部ログバッファー情報には、次の内容が含まれます。

- ノード番号。

- Available: ログデバイス用に割り当てられたメモリーの容量。単位は Mバイト。

- Free: 空きメモリーの容量。単位は M バイト。

##### 例 3–20 内部ログバッファ情報の例

次に例を示します。

`NodeNO Avail Free`

`0 16 21 16 3`

- Previous: ログバッファー情報
- Next: HADB マシンの管理

- © 2010, Oracle Corporation and/or its affiliates