Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 高可用性 (HA) 管理ガイド

- Previous: 名前付き設定を作成するには
- Next: 設定を参照するインスタンスのポート番号を編集する

## 名前付き設定のプロパティーの編集

次の表で、設定用にあらかじめ定義されたプロパティーについて説明します。

あらかじめ定義されたプロパティーはポート番号です。有効な値は 1 〜 65535 です。UNIX では、ポート 1 〜 1024 で待機するソケットを作成するには、スーパーユーザー権限が必要です。複数のサーバーインスタンスがある場合、ポート番号は一意にする必要があります。

プロパティー名 | 説明
--- | ---
HTTP_LISTENER_PORT | http-listener-1 のポート番号。
HTTP_SSL_LISTENER_PORT | http-listener-2 のポート番号。
IIOP_SSL_LISTENER_PORT | IIOP リスナー `SSL` が待機する IIOP 接続用の ORB リスナーポート。
IIOP_LISTENER_PORT | `orb-listener-1` が待機する IIOP 接続用の ORB リスナーポート。
JMX_SYSTEM_CONNECTOR_PORT | JMX コネクタが待機するポート番号。
IIOP_SSL_MUTUALAUTH_PORT | IIOP リスナー `SSL_MUTUALAUTH` が待機する IIOP 接続のORB リスナーポート。

### 名前付き設定のプロパティーを編集するには

1. ツリーコンポーネントで、「設定」ノードを展開します。

2. 名前付き設定のノードを選択します。

3. 「システムプロパティーの設定」ページで、動的再設定を有効にするかどうかを選択します。

   有効な場合は、設定に対する変更は、サーバーを再起動することなくサーバーインスタンスに適用されます。

4. 必要に応じて、プロパティーを追加、削除、または変更します。

5. 設定に関連するすべてのインスタンスの現在のプロパティーの値を編集するには、「インスタンス値」をクリックします。

##### 同機能を持つ asadmin コマンド

`set`

##### 参照

- 「名前付き設定」

- 「名前付き設定を作成するには」

- 「名前付き設定のターゲットを表示するには」

- 「名前付き設定を削除するには」

- Previous: 名前付き設定を作成するには
- Next: 設定を参照するインスタンスのポート番号を編集する

- © 2010, Oracle Corporation and/or its affiliates