Skip Navigation Links
Exit Print View
| Sun Ethernet Fabric Operating System Uplink Port Trailing Administration Guide

Search Scope:

- This Document
- Entire Library

### Configure the ToR72

- Configure the switch.

      ToR72p-1 SEFOS# configure terminal
      ToR72p-1 SEFOS(config)# set gvrp disable
      ToR72p-1 SEFOS(config)# set gmrp disable
      ToR72p-1 SEFOS(config)# set port-channel enable
      ToR72p-1 SEFOS(config)# interface vlan 1
      ToR72p-1 SEFOS(config-if)# shutdown
      ToR72p-1 SEFOS(config-if)# no ip address
      ToR72p-1 SEFOS(config-if)# exit
      ToR72p-1 SEFOS(config)# interface range extreme-ethernet 0/1-72
      ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# shutdown
      ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# end
      ToR72p-1 SEFOS# configure terminal
      ToR72p-1 SEFOS(config)# interface port-channel 12
      ToR72p-1 SEFOS(config-if)# no shutdown
      ToR72p-1 SEFOS(config-if)# exit
      ToR72p-1 SEFOS(config)# interface port-channel 13
      ToR72p-1 SEFOS(config-if)# no shutdown
      ToR72p-1 SEFOS(config-if)# exit
      ToR72p-1 SEFOS(config)# end
      ToR72p-1 SEFOS# configure terminal
      ToR72p-1 SEFOS(config)# vlan 300
      ToR72p-1 SEFOS(config-vlan)# ports add port-channel 12,13 name vlan-1
      ToR72p-1 SEFOS(config-vlan)# vlan active
      ToR72p-1 SEFOS(config-vlan)# exit
      ToR72p-1 SEFOS(config)# vlan 301
      ToR72p-1 SEFOS(config-vlan)# ports add port-channel 12,13 name vlan-2
      ToR72p-1 SEFOS(config-vlan)# vlan active
      ToR72p-1 SEFOS(config-vlan)# exit
      ToR72p-1 SEFOS(config)# end
      ToR72p-1 SEFOS# configure terminal
      ToR72p-1 SEFOS(config)# interface port-channel 12
      ToR72p-1 SEFOS(config-if)# switchport mode trunk
      ToR72p-1 SEFOS(config-if)# exit
      ToR72p-1 SEFOS(config)# interface port-channel 13
      ToR72p-1 SEFOS(config-if)# switchport mode trunk
      ToR72p-1 SEFOS(config-if)# exit
      ToR72p-1 SEFOS(config)# end
      ToR72p-1 SEFOS# configure terminal
      ToR72p-1 SEFOS(config)# interface range extreme-ethernet 0/57
      ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# description "connected to NEM24p-1"
      ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# channel-group 13 mode active
      ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# no shutdown
      ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# exit
      ToR72p-1 SEFOS(config)# interface range extreme-ethernet 0/58
      ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# description "connected to NEM24p-0"
      ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# channel-group 12 mode active
      ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# no shutdown
      ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# exit
      ToR72p-1 SEFOS(config)# interface extreme-ethernet 0/21
      ToR72p-1 SEFOS(config-if)# description "connected to eth3 Host-1"
      ToR72p-1 SEFOS(config-if)# switchport mode trunk
      ToR72p-1 SEFOS(config-if)# no shutdown
      ToR72p-1 SEFOS(config-if)# exit
      ToR72p-1 SEFOS(config)# end
      ToR72p-1 SEFOS# copy run start
      Building configuration ...
      [OK]

Copyright © 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Legal Notices |