Skip Navigation Links
Exit Print View
| Sun Ethernet Fabric Operating System ### OSPF Administration Guide

Search Scope:

- This Document
- Entire Library

## Configure VLAN Interfaces Associated With SEFOS5

- Type.

      SEFOS# configure terminal
      SEFOS(config)# set gvrp disable
      SEFOS(config)# set gmrp disable
      SEFOS(config)# interface vlan 1
      SEFOS(config-if)# shut
      SEFOS(config-if)# ip address 10.8.0.5 255.255.0.0
      SEFOS(config-if)# no shut
      SEFOS(config-if)# exit
      SEFOS(config)# vlan 1
      SEFOS(config-vlan)# ports extreme-ethernet 0/1 untagged extreme-ethernet 0/1
      SEFOS(config-vlan)# exit
      SEFOS(config)# interface vlan 4
      SEFOS(config-if)# ip address 10.5.5.5 255.255.255.0
      SEFOS(config-if)# no shut
      SEFOS(config-if)# exit
      SEFOS(config)# vlan 4
      SEFOS(config-vlan)# ports extreme-ethernet 0/4 untagged extreme-ethernet 0/4
      SEFOS(config-vlan)# exit
      SEFOS(config)# interface extreme-ethernet 0/4
      SEFOS(config-if)# no shut
      SEFOS(config-if)# switchport pvid 4
      SEFOS(config-if)# exit

Copyright © 2010, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Legal Notices |