Skip Navigation Links
Exit Print View
| Sun Ethernet Fabric Operating System ### RIP Administration Guide

Search Scope:

- This Document
- Entire Library

## Set the Default Metric

1. On switch 1, enter the configuration mode for the router.

       SEFOS# configure terminal
       SEFOS(config)# router rip
       SEFOS(config-router)# network 10.0.0.1

2. Set the default metric value (10 in this example).

       SEFOS(config-router)# default-metric 10
       SEFOS(config-router)# redistribute static
       SEFOS(config-router)# end

Copyright © 2010, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Legal Notices |