ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理ガイド

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

### Oracle VM Server for SPARC 物理から仮想への変換ツール

Oracle VM Server for SPARC Physical-to-Virtual (P2V) 変換ツールは、既存の物理システムを、チップマルチスレッディング (Chip Multi-Threading、CMT) システム上の論理ドメインで実行される仮想システムに自動的に変換します。ソースシステムは、次のいずれかにすることができます。

- Solaris 8 以降のオペレーティングシステムを実行している、任意の `sun4u` SPARC システム

- Oracle Solaris 10 OS を実行しており、Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアは実行していない任意の `sun4v` システム

ツールについて、およびそのインストールについては、付録 A Oracle VM Server for SPARC 物理から仮想への変換ツールを参照してください。`ldmp2v` コマンドについては、`ldmp2v`(1M) マニュアルページを参照してください。

Copyright © 2007, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |