ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理ガイド

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

### バインドされたドメインまたはアクティブでないドメインの移行

バインドされたドメインまたはアクティブでないドメインは移行時に実行されていないため、アクティブなドメインを移行する場合より制約が少なくなります。

バインドされたドメインを移行するには、ターゲットがソースドメインの CPU、メモリー、および入出力の制約を満たす必要があります。満たしていないと、移行は失敗します。アクティブでないドメインの移行には、このような要件はありません。ただし、後でバインドが試みられるとき、ターゲットがドメインの制約を満たしている必要があります。満たしていないと、ドメインのバインドは失敗します。

#### バインドされたドメインまたはアクティブでないドメインの CPU の移行

バインドされたドメインまたはアクティブでないドメインは、異なるタイプのプロセッサが動作しているマシンおよび異なる周波数で動作しているマシン間で移行できます。

ゲストの Oracle Solaris OS イメージで、ターゲットマシン上のプロセッサタイプがサポートされている必要があります。

#### バインドされたドメインまたはアクティブでないドメインの仮想入出力の移行

アクティブでないドメインの場合、仮想 I/O (Virtual I/O、VIO) 制約に対して実行されるチェックはありません。そのため、VIO サーバーが存在しなくても移行は正常に実行されます。アクティブでないドメインと同様に、そのドメインがバインドされる時点では、VIO サーバーが存在し、使用可能になっている必要があります。

#### バインドされたドメインまたはアクティブでないドメインの PCIe エンドポイントデバイスの移行

PCIe エンドポイントデバイスが構成されている I/O ドメインでは、ドメインの移行を実行できません。

直接 I/O (Direct I/O、DIO) 機能については、「PCIe エンドポイントデバイスの割り当て」を参照してください。

Copyright © 2007, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |