跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 后端设备

可以基于以下多种后端类型为来宾域创建虚拟磁盘：文件 (`file`)、ZFS 卷 (`zvol`)、物理磁盘或 LUN (`disk`) 或卷管理器卷 (`disk`)。如果通过以下方式之一指定 `file` 或 `zvol` 作为后端类型，`ldmp2v` 命令将自动创建相应大小的文件或 ZFS 卷：

- 通过使用 `-b` 选项

- 通过在 `/etc/ldmp2v.conf` 文件中指定 `BACKEND_TYPE` 参数的值

通过 `disk` 后端类型，您可以将物理磁盘、LUN 或卷管理器卷（Solaris 卷管理器和 Veritas 卷管理器 (Veritas Volume Manager, VxVM)）用作虚拟磁盘的后端设备。必须在开始 `prepare` 阶段之前创建相应大小的磁盘或卷。对于物理磁盘或 LUN，请指定后端设备作为块的分片 2 或磁盘的字符设备，例如 `/dev/dsk/c0t3d0s2`。对于卷管理器卷，请为该卷指定块或字符设备，例如为 Solaris 卷管理器指定 `/dev/md/dsk/d100`，或者为 VxVM 指定 `/dev/vx/dsk/ldomdg/vol1`。

除非使用 `-B` backend`:`volume`:`vdisk 选项指定卷和虚拟磁盘名称，否则为来宾域创建的卷和虚拟磁盘会采用给定的默认名称。

- backend 用于指定要使用的后端的名称。必须为 `disk` 后端类型指定 backend。对于 `file` 和 `zvol` 后端类型，backend 是可选的，可以用于为 `ldmp2v` 创建的文件或 ZFS 卷设置非默认名称。默认名称为 `$BACKEND_PREFIX/guest-name/diskN`。

- volume 对于所有后端类型都是可选的，可指定为来宾域创建的虚拟磁盘服务器卷的名称。如果没有指定，则 volume 为 `guest-name-volN`。

- vdisk 对于所有后端类型都是可选的，可指定来宾域中卷的名称。如果没有指定，则 vdisk 为 `diskN`。

注 - 在转换过程中，虚拟磁盘临时命名为 `guest-name-diskN` 以确保该名称在控制域中是唯一的。

要为 backend、volume 或 vdisk 指定一个空值，请仅包括冒号分隔符。例如，指定 `-B` `::vdisk001` 会将虚拟磁盘名称设置为 `vdisk001`，并使用后端和卷的默认名称。如果没有指定 vdisk，可省略结尾冒号分隔符。例如，`-B` `/ldoms/ldom1/vol001:vol001` 将后端文件的名称指定为 `/ldoms/ldom1/vol001`，将卷名称指定为 `vol001`。默认的虚拟磁盘名称为 `disk0`。

版权所有 © 2007, 2010, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |