跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 控制域的初始配置

最初，所有系统资源都分配给控制域。要允许创建其他逻辑域，您必须释放其中一些资源。

不要尝试使用内存动态重新配置 (Dynamic Reconfiguration, DR) 执行控制域的初始配置。尽管无需重新引导就能够使用内存 DR 执行此配置，但是建议您不要这样做。内存 DR 方法可能会需要很长时间（比重新引导的时间更长），甚至可能会失败。更改内存配置前，应该使用 `ldm start-reconf` 命令将控制域置于延迟重新配置模式中。然后，您可以在完成所有配置步骤后重新引导控制域。

# 设置控制域

注 - 以下过程举例说明了为控制域设置的资源。这些数字仅为示例，并且所使用的值可能不适用于您的控制域。

1. 确定控制域中是否有加密设备。

       primary# ldm list -o crypto primary

2. 为控制域分配加密资源。

   以下示例会为控制域 `primary` 分配加密资源。这会令其余的加密资源可供来宾域使用。

       primary# ldm set-mau 1 primary

3. 为控制域分配虚拟 CPU。

   例如，以下命令会为控制域 `primary` 分配 8 个虚拟 CPU。这会令其余的虚拟 CPU 可供来宾域使用。

       primary# ldm set-vcpu 8 primary

4. 在控制域上启动延迟重新配置。

       primary# ldm start-reconf primary

5. 为控制域分配内存。

   例如，以下命令会为控制域 `primary` 分配 4 千兆字节的内存。这会令其余的内存可供来宾域使用。

       primary# ldm set-memory 4G primary

6. 为服务处理器 (service processor, SP) 添加逻辑域机器配置。

   例如，以下命令会添加名为 `initial` 的配置。

       primary# ldm add-config initial

7. 检验该配置在下次重新引导时是否可以使用。

       primary# ldm list-config
       factory-default
       initial [next poweron]

   此 list 子命令显示了执行开关机循环后将使用的 `initial` 配置集。

版权所有 © 2007, 2010, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |