跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 虚拟磁盘和 SCSI

如果将物理 SCSI 磁盘或 LUN 作为完整磁盘导出，则相应的虚拟磁盘会支持用户 SCSI 命令接口 `uscsi`(7I) 和多主机磁盘控制操作 `mhd`(7i)。其他虚拟磁盘（如将文件或卷作为后端的虚拟磁盘）不支持这些接口。

因此，使用 SCSI 命令（例如 Solaris 卷管理器 `metaset` 或 Oracle Solaris Cluster `shared` `devices`）的应用程序或产品功能在来宾域中只能与将物理 SCSI 磁盘作为后端的虚拟磁盘一起使用。

注 - 因为服务域对用作虚拟磁盘后端的物理 SCSI 磁盘或 LUN 进行管理，所以服务域可有效地执行 SCSI 操作。特别是，该服务域设置了 SCSI 预留空间。因此，服务域和来宾域中运行的应用程序不应将 SCSI 命令发出至同一个物理 SCSI 磁盘；否则，这会导致出现意外的磁盘状态。

版权所有 © 2007, 2010, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |