跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 迁移操作概述

源计算机上的 Logical Domains Manager 接受迁移域的请求，并建立与目标计算机上运行的 Logical Domains Manager 的安全网络连接。建立此连接后，即会发生迁移。迁移本身可分为几个不同的阶段。

阶段 1：与目标主机中运行的 Logical Domains Manager 建立连接后，有关源计算机和域的信息将传输到目标主机。此信息用于执行一系列检查，以确定迁移是否可行。这些检查会由于源域的状态不同而有所不同。例如，如果源域处于活动状态，将会执行一组与域处于绑定或非活动状态时不同的检查。

阶段 2：通过阶段 1 中的所有检查后，源计算机和目标计算机会为迁移做准备，源域将被暂停。在目标计算机上，将创建一个域来接收源域。

阶段 3：对于活动域，下一阶段是将域的所有运行时状态信息传输到目标。可从虚拟机管理程序检索此信息。在目标上，状态信息安装在虚拟机管理程序中。

阶段 4：移交。传输所有状态信息后，目标域恢复执行（如果源域在当时处于活动状态）时将发生移交，源域会被销毁。从此时起，目标域将成为正在运行的域的唯一版本。

版权所有 © 2007, 2010, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |