跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 虚拟磁盘标识符和设备名称

当您使用 `ldm add-vdisk` 命令向域添加虚拟磁盘时，您可以通过设置 `id` 属性来指定其设备编号。

    # ldm add-vdisk [id=disk-id] disk-name volume-name@service-name ldom

域的每个虚拟磁盘都有一个唯一的设备编号，该设备编号是在绑定域时指定的。如果使用显式设备编号（通过设置 `id` 属性获得）添加虚拟磁盘，则会使用指定的设备编号。否则，系统将自动指定最低的可用设备编号。在这种情况下，指定的设备编号将取决于向域添加虚拟磁盘的方式。绑定域后，最终指定给虚拟磁盘的设备编号会显示在 `ldm list-bindings` 命令的输出中。

当具有虚拟磁盘的域运行 Oracle Solaris OS 时，每个虚拟磁盘在该域中都将显示为 `c0dn` 磁盘设备，其中 n 是虚拟磁盘的设备编号。

在以下示例中，`ldg1` 域具有两个虚拟磁盘：`rootdisk` 和 `pdisk`。`rootdisk` 的设备编号为 `0` (`disk@0`)，在域中显示为 `c0d0` 磁盘设备。`pdisk` 的设备编号为 `1` (`disk@1`)，在域中显示为 `c0d1` 磁盘设备。

    primary# ldm list-bindings ldg1
    ...
    DISK
        NAME             VOLUME                      TOUT DEVICE  SERVER         MPGROUP
        rootdisk         dsk_nevada@primary-vds0          disk@0  primary
        pdisk            c3t40d1@primary-vds0             disk@1  primary
    ...

| 注意 - 如果设备编号未显式指定给虚拟磁盘，则在域取消绑定并稍后重新绑定时，可更改其设备编号。在这种情况下，由该域中运行的 OS 指定的设备名称还可以更改和解除系统的现有配置。例如，从域的配置中删除虚拟磁盘时，可能会出现这种情况。

版权所有 © 2007, 2010, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |