跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 迁移绑定域或非活动域

由于绑定域或非活动域不在迁移时执行，因此与迁移活动域时相比具有较少的限制。

绑定域的迁移要求目标可满足源域的 CPU、内存和 I/O 约束。否则，该迁移将失败。非活动域的迁移没有这样的要求。但是，稍后尝试进行绑定时，目标必须满足域的约束。否则，该域绑定将失败。

#### 迁移绑定域或非活动域中的 CPU

可以在运行不同处理器类型的计算机和以不同频率运行的计算机之间迁移绑定域或非活动域。

来宾域中的 Oracle Solaris OS 映像必须支持目标计算机上的处理器类型。

#### 迁移绑定域或非活动域中的虚拟输入/输出

对于非活动域，不会针对虚拟输入/输出 (virtual input/output, VIO) 约束执行检查。因此，不需要存在 VIO 服务器，迁移就可成功。与任何非活动域相同，绑定域时，VIO 服务器需要存在并处于可用状态。

#### 迁移绑定域或非活动域中的 PCIe 端点设备

无法对配置有 PCIe 端点设备的 I/O 域执行域迁移。

有关直接 I/O (direct I/O, DIO) 功能的信息，请参见分配 PCIe 端点设备。

版权所有 © 2007, 2010, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |