跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 将 Logical Domains Manager 与服务处理器结合使用

本节介绍在将 Integrated Lights Out Manager (ILOM) 服务处理器 (service processor, SP) 与 Logical Domains Manager 配合使用时要注意的信息。有关使用 ILOM 软件的更多信息，请参见特定平台的相应文档，如《Sun SPARC Enterprise T5120 and T5220 Servers Topic Set》（对于 Sun SPARC Enterprise T5120 和 T5220 服务器）。

现有的 ILOM 命令可以使用一个附加选项。

    -> set /HOST/bootmode config=config-name

使用 `config=config-name` 选项可以在下次打开电源时将配置设置为其他配置，包括 `factory-default` 出厂配置。

无论主机的电源是打开还是关闭，您都可以调用此命令。它将在下次主机复位或打开电源时生效。

# 将域配置重置为默认配置或其他配置

- 通过执行以下命令，将下次打开电源时所用的逻辑域配置重置为出厂默认配置：

      -> set /HOST/bootmode config=factory-default

  此外，也可以选择已创建（在 Logical Domains Manager 中使用 `ldm add-config` 命令）且存储在服务处理器 (service processor, SP) 上的其他配置。执行 ILOM `bootmode` 命令时，可以使用在 Logical Domains Manager `ldm add-config` 命令中指定的名称来选择配置。例如，假设您使用名称 `ldm-config1` 存储了配置。

      -> set /HOST/bootmode config=ldm-config1

  现在，您必须对系统执行关开机循环以加载新配置。

  有关 `ldm add-config` 命令的更多信息，请参见 `ldm`(1M) 手册页。

版权所有 © 2007, 2010, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |