跳过导航链接
退出打印视图
| 用于 Oracle Real Application Clusters 的 Oracle Solaris Cluster 数据服务指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### `SUNW.ScalDeviceGroup` 扩展属性

`debug_level`

  该属性指定来自此类型资源的调试消息所记录到的级别。调试级别越高，写入日志文件的调试消息越多。

  数据类型：整数

  默认值：0

  范围：0–10

  可调：任何时候

`diskgroupname`

  该属性指定资源所表示的设备组的名称。必须将该属性设置为以下项目之一：

  - 现有 Solaris Volume Manager for Sun Cluster 多属主磁盘集的名称。该名称是在创建磁盘集所用的 `metaset`(1M) 命令中指定的。

  - 现有 VxVM 共享磁盘组的名称。该名称是在创建磁盘组所用的 Veritas 命令中指定的。

  所指定设备组的要求如下所示：

  - 该设备组必须是有效的现有多属主磁盘集或共享磁盘组。

  - 该设备组必须托管于可以控制资源的所有节点上。

  - 该设备组必须可从可以控制可伸缩设备组资源的所有节点上访问。

  - 该设备组必须至少包含一个卷。

  数据类型：字符串

  默认值：未定义默认值

  范围：不适用

  可调：禁用时

`logicaldevicelist`

  该属性以逗号分隔的方式指定资源的故障监视器要监视的逻辑卷的列表。此属性是可选的。 如果没有为该属性指定值，设备组中的所有逻辑卷均会受到监视。

  设备组的状态派生自受监视的各个逻辑卷的状态。如果所有受监视的逻辑卷都运行良好，则说明设备组正常运行。如果有任何受监视的逻辑卷发生故障，则说明设备组存在故障。

  通过查询卷的卷管理器可获取各个逻辑卷的状态。如果无法通过查询确定 Solaris Volume Manager for Sun Cluster 卷的状态，故障监视器将执行文件输入/输出 (input/output, I/O) 操作来确定卷状态。

  如果发现设备组发生故障，将停止对表示资源组的资源的监视并将该资源置于禁用状态。

  注 - 对于镜像磁盘，即使某个子镜像发生故障，也仍认为设备组运行良好。

  所指定的各逻辑卷的要求如下所示：

  - 必须存在逻辑卷。

  - 逻辑卷必须包含在 `diskgroupname` 属性所指定的设备组中。

  - 逻辑卷必须可从可以控制可伸缩设备组资源的所有节点上访问。

  数据类型：字符串数组

  默认值：`""`

  范围：不适用

  可调：任何时候

`monitor_retry_count`

  该属性指定进程监视器设备 (process monitor facility, PMF) 可重新启动故障监视器的最大次数。

  数据类型：整数

  默认值：4

  范围：未定义范围

  可调：任何时候

`monitor_retry_interval`

  该属性指定 PMF 计算故障监视器重新启动次数的时间长度（以分钟为单位）。

  数据类型：整数

  默认值：2

  范围：未定义范围

  可调：任何时候

版权所有 © 2000, 2010, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |