跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南（适用于 Windows 操作系统）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何创建 `ImageUnattend.xml` 安装脚本

要为 Windows Server 2008 R2 安装创建 `ImageUnattend.xml` 安装脚本，请执行以下步骤。生成安装脚本后，该脚本会保存到设备驱动程序系统信息库。

注 - 在此过程中，`ImageUnattend.xml` 安装脚本将映射到 Windows Server 2008 R2 安装映像。然后安装映像将在 Windows Server 2008 网络安装期间安装指定的设备驱动程序。

1. 将 Windows Server 2008 DVD 介质插入到托管 Windows 部署服务的系统的 DVD 读取器中。
2. 将所有 Windows Server 2008 目录文件复制到设备驱动程序系统信息库的 Catalogs 文件夹中，例如：

   `copy DVDDrive:\source\*.clg C:\Unattend\Drivers\W28R2\ Catalogs`

3. 启动 Windows 系统管理器应用程序并创建一个新的 `ImageUnattend.xml` 安装脚本：
   1. 单击“开始”>“所有程序”> "Microsoft Windows AIK" >“Windows 系统映像管理器”。
   2. 在 "Answer File"（应答文件）窗格中，右键单击并选择 "New Answer File"（新建应答文件）。
   3. 如果出现一条消息要求您立即打开一个新的 Windows 映像，请单击 "No"（否）。
4. 指定与将要安装的 Windows Server 2008 版本（Standard、Datacenter 或 Enterprise）匹配的 Windows Server 2008 目录文件：
   1. 在 "Windows Image"（Windows 映像）窗格中，右键单击 "Select Windows Image"（选择 Windows 映像）。
   2. 在 "Files Type"（文件类型）列表框中，选择 "Catalog files (*`.clg`)"（目录文件 (*.clg)），然后单击 "Browse"（浏览）以指定设备驱动程序系统信息库中的 Catalogs 文件夹。

      请确保选择与将要安装的 Windows Server 2008 R2 版本匹配的目录文件。

      例如，对于 Windows Server 2008 R2 Datacenter，请选择：

      `C:\Unattend\Drivers\W2K8R2\Catalogs\ install_Windows_Server_2008_SERVERDATACENTER.clg`

5. 指定组件软件包 `pass 2 offlineServing`。
   1. 在 "Windows Image"（Windows 映像）窗格中，单击并展开 architecture_Microsoft-Windows-PnPCustomizationNonWinPE_version。
   2. 右键单击 PathAndCredentials，然后选择 "Add Setting to Pass 2 OfflineServing"（向 Pass 2 OfflineServing 添加设置）。
6. 对 Windows Server 2008 安装期间要安装的每个设备驱动程序重复步骤 5。

   有关将包括在 `install.wim` 文件中的设备驱动程序的列表，请参阅将驱动程序添加到 WIM 映像中的表格。

7. 指定安装密钥值。
   1. 在 "Answer File"（应答文件）窗格中，单击并展开 2 offlineServicing,architecture_Microsoft-Windows-PnPCustomizationsNonWinPE_version。
   2. 单击并展开 PathAndCredentials，然后输入序列密钥值以及系统信息库中的 UNC 设备驱动程序路径。

      例如，要添加 Sun Storage PCIe SAS RAID HBA 选件的设备驱动程序，请输入：

      `Key 1`

      `Path \\wds-server\W2K8-Drivers\Lsi\1.19.2.64`

   3. 在每个 PathAndCredentials 组件的 "Credential"（凭证）部分中，单击并展开组件以插入 UNC 域、登录名和密码（如果需要），使用这些内容可以访问系统信息库中存储的设备驱动程序。

      例如：

      域

        UNC_domain

      密码

        UNC_password

      用户名

        UNC_username

   4. 对 Windows Server 2008 安装期间要安装的每个设备驱动程序重复步骤 7a 到步骤 7c。
8. 使用 Windows 系统映像管理器应用程序验证 `ImageUnattend.xml` 文件：

   在 Windows 系统映像管理器应用程序中，单击 "Tools"（工具）> "Validate Answer File"（验证应答文件）。

9. 使用 Windows 系统映像管理器应用程序将 `.xml` 安装脚本另存为 `ImageUnattend.xml`：
   1. 在 Windows 系统映像管理器应用程序中，单击 "File"（文件）> "Save Answer File as"（将应答文件另存为）。
   2. 将设备驱动程序系统信息库中的 `.xml` 安装脚本另存为：

      `c:\Unattend\Drivers\W2K8\Catalogs\ImageUnattend.xml`

      退出 Windows 系统映像管理器应用程序。

      已完成 `ImageUnattend.xml` 安装脚本的创建。

接下来的操作

对于 Windows Server 2008 R2 安装，请前进到将 `ImageUnattend.xml` 安装脚本映射到 Windows Server 2008 安装映像。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |