跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南（适用于 Linux 操作系统）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何为 SLES 创建 PXE 安装映像

下列步骤说明了如何创建包含 SLES 11 文件的目录设置，以便进行 PXE 安装。

开始之前

要执行 PXE 安装步骤，需具备以下条件：

- 必须已完成对网络基础结构的设置以支持 PXE。请参见配置 Linux 服务器以支持 PXE 安装。

- PXE 服务器可访问的 CD/DVD 驱动器。

- SLES 11 分发介质集。这可能是一组 CD 或一张 DVD。

1. 设置用于存放 SLES 11 OS 的目录结构。键入：

       # mkdir -p /home/pxeboot/sles11

   您可以使用不同于所示 `/home/pxeboot/sles11/` 目录的其他目标目录。此步骤的示例中使用此目录。

2. 输入以下命令，将每个 SLES 分发 CD 的内容复制到相应的 PXE 子目录中：

       # mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
       # cp -r /mnt/cdrom/* /home/pxeboot/sles11/
       # umount /mnt/cdrom

   注 - 必须将 SLES 11 的全部内容置放入一个目录中。

3. 从服务器中取出介质。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |