跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南（适用于 Linux 操作系统）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何更新 RHEL 驱动程序

检查服务器附带的 Tools and Drivers CD 是否包含所安装组件的最新驱动程序。

1. 插入服务器的 Tools and Drivers CD，并将其挂载到目录 /mnt 中。
2. 键入以下命令：

       # cd /mnt/Linux/drivers
       # rpm -ivh driver-filename

   例如，如果正在使用 Intel 82599 10GbE 网络 PCIe ExpressModule，则输入以下命令：

       # cd /mnt/Linux/drivers
       # rpm -ivh ixgbe-2.0.44.14-1-rhel.x86_64.rpm

   注 - 检查 Tools and Drivers CD 上的 `/linux/drivers` 目录中是否包含操作系统的正确驱动程序文件名。

   此时将完成新驱动程序的安装。

3. 重新引导服务器以使更改生效。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |