跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南（适用于 Windows 操作系统）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 安装补充软件

Sun Fire 服务器具有多种补充软件组件。有两个安装选项：

- "Typical"（典型）－安装适用于服务器的所有补充软件。

- "Custom"（自定义）－仅安装选定要安装的补充软件。

下表列出了可用于服务器的可选补充软件组件。

可用的补充软件组件 | 带有 LSI 集成 RAID 控制器的服务器 | 带有 Intel 集成磁盘控制器的服务器
--- | --- | ---
LSI MegaRAID 存储管理器。使您可以在 SAS 内部 RAID 主机总线适配器上配置、监视和维护 RAID。 | 典型安装 | 不适用
IPMItool。一个命令行实用程序，可以读取传感器数据系统信息库 (sensor data repository, SDR)，显示传感器值、系统事件日志 (system event log, SEL) 和现场可更换单元 (field-replaceable unit, FRU) 清单信息，获取和设置 LAN 配置参数，以及通过 BMC（也称为服务处理器）执行机箱电源控制操作。 | 典型安装 | 典型安装
Intel NIC 编组。使服务器上的网络接口可以组合成一个称为虚拟接口的物理端口组。其功能包括容错、负载平衡、链路聚合以及虚拟局域网 (VLAN) 标记。 | 典型安装 | 典型安装

| 注意 - 如果已经安装了补充软件，重新运行安装程序不会重新安装补充软件。它可能导致组件被移除。在安装补充软件过程中，请仔细查看屏幕，以确保获得预期结果。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |