跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### LED 指示灯和日志错误地指示 CMOD 发生故障 (CR 7033674)

在个别情况下，系统错误地指示 CMOD 发生故障。将显示以下消息：

- An FMA fault of `fault.chassis.device.fail` for /SYS/BLx

- An event entry of `/SYS/BLx/ERR : Predictive Failure Asserted` in the ILOM log

- The system service LED, and the service LED on the CMOD come on。

## 解决方法

如果 CMOD 看起来工作正常，您可以使用以下过程修复该问题。

1. 要清除故障消息，请执行下列操作之一：

   - 从 ILOM 命令行中，输入以下命令:

     `set /SYS/BLx clear_fault_action=true`

     其中 x 为 CMOD 编号。

   - 在 ILOM GUI 中：

     - 单击 "System Information" > "Components" 选项卡。

       此时将显示 "Component Management" 页面。

     - 在 "Component Management" 页面中，单击发生故障的组件旁边的单选按钮，然后选择 "Clear Faults"。

2. 10 分钟后，重置 SP。或者
   - 在 CLI 中，输入 `reset /SP` 命令，
   - 或者在 GUI 中，

     - 选择 "Maintenance" > "Reset SP"。

     - 单击 "Reset" 按钮。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |