跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南（适用于 Windows 操作系统）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何使用 PXE 安装 Windows Server 2008

以下过程适用于 Windows Server 2008 R2。

1. 复位服务器或对其执行关开机循环。请选择下列任一种方法：

   - 在 Oracle ILOM Web 界面中：单击 "Remote Power Control" 选项卡，然后单击 "Reset"。

   - 在 Oracle ILOM CLI 中：键入 `reset /SYS`。将显示 BIOS 屏幕。

   - 在本地服务器上：按服务器前面板上的电源按钮（大约 1 秒）关闭服务器电源，然后再次按该电源按钮打开服务器的电源。

   注 - 请仔细注意这些消息，因为它们在屏幕上显示的时间很短。您可能需要拉大屏幕尺寸消除滚动条。下一个事件可能会立即发生，因此，请格外注意以下步骤。

2. 按 F8 键指定临时引导设备。

   此时会显示 "Please Select Boot Device" 屏幕。

3. 选择临时 PXE 安装引导设备，然后按 Enter 键。

   注 - PXE 安装引导设备是配置为与您的网络安装服务器通信的物理网络端口。

   将显示 "Boot Agent" 屏幕。

4. 在 "Boot Agent" 屏幕中，按 F12 键进行网络服务引导。
5. 继续常规的 Windows Server 2008 R2 WDS 网络安装。

   有关其他信息，请查阅 Microsoft 的 Windows 部署服务产品文档。

6. 安装完成后，请执行任何必要的安装后任务。

   请参见更新关键驱动程序和安装补充软件

另请参见

下载 Tools and Drivers DVD 的 ISO 映像。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |