跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南（适用于 Linux 操作系统）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 安装 Oracle Linux 或 RHEL 时如何识别逻辑和物理网络接口名称

安装和配置 Oracle 或 Red Hat Enterprise Linux OS 时，您必须输入网络接口的逻辑和物理名称（MAC 地址）。

本部分说明如何在配置 Linux 时启动用户 shell 以获得继续配置时所需的逻辑和物理网络接口名称。

1. 如果尚未执行此操作，请在引导提示下键入 `linux rescue`，然后按 Enter 键。

   将显示 "Choose a Language"（选择语言）屏幕。

2. 在 "Choose a Language"（选择语言）屏幕中，选择一种语言。单击 "OK"（确定）。

   将显示 "Keyboard Type"（键盘类型）屏幕。

3. 在 "Keyboard Type"（键盘类型）屏幕中，选择一种配置。单击 "OK"（确定）。

   将显示 "Setup Network"（设置网络）屏幕。

4. 在 "Setup Network"（设置网络）屏幕中，单击 "No"（否）。

   将显示 "Rescue"（挽救）屏幕。

5. 在 "Rescue"（挽救）屏幕中，单击 "Skip"（跳过）。

   将显示用户 shell。

6. 在用户 shell 的命令提示符 (`#`) 下，键入以下命令以显示全部网络接口，然后按 Enter 键。

       # ifconfig -a

   将输出由 Linux 命名的网络接口。

   如果具有多个网络接口且接口输出从屏幕顶部向下滚动，您可以按每个接口显示输出。

7. 要查看每个网络接口的输出信息，请在命令提示符下键入以下命令，然后按 Enter 键：

       # ifconfig eth#

   其中 eth# 是接口号。比如，您可以键入：

       # ifconfig eth0

   将显示 `eth0` 的输出。例如：

       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:14:4F:0C:A1:F2
       inet addr:192.168.2.103  Bcast:192.168.2.255

   - 第一列中的 `eth0` 条目指在之前的步骤中获取的 Oracle Linux 逻辑命名的接口。输出的第一列标识了由 Oracle Linux 或 RHEL 分配给网络接口的逻辑名称。
   - 第二列（首行）中的 `HWaddr 00.14.4F.0C:A1:F2` 条目是网络端口的物理 MAC 地址。
8. 记录带有物理端口 MAC 地址的逻辑网络接口，以备将来使用。在安装 Oracle Linux 或 RHEL OS 过程中配置网络接口时，需要参考这些记录信息。
9. 完成后，执行以下操作之一退出用户 shell。
   - 在 Oracle ILOM 中，选择 "Remote Control" -> "Remote Power Control" -> "Reset"。
   - 从 ILOM 远程控制台中，在 "Keyboard" 菜单中选择 "Ctrl Alt Delete"。
   - 从其他控制台中，按 Ctrl+Alt+Delete。
10. 重新启动 OS 安装程序。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |