跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南（适用于虚拟机软件）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何从 OS 分发介质或 ISO 文件进行远程引导

您可以从物理介质（CD 或 DVD）或等效 ISO 映像进行引导。

1. 如果要使用 CD 或 DVD，请将其插入 CD/DVD 驱动器中。
2. 启动并配置远程控制台会话。

   有关更多信息，请参阅《Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南》中的"与 Oracle ILOM 和系统控制台进行通信"。

   1. 连接到控制台。
   2. 出现 "Remote Console"（远程控制台）窗口时，单击 "Devices"（设备）菜单，并选择：
      - "CD-ROM"（如果要使用物理介质）。
      - "CD-ROM Image"（CD-ROM 映像）（如果要使用 ISO 文件）。
   3. 如果未选中 "Keyboard"（键盘）和 "Mouse"（鼠标），也请将其选中。

   您的远程控制台会话现在已配置完成。

3. 打开服务器电源或者复位服务器。

   控制台上将出现 BIOS 消息。

4. 当出现提供一系列选择的消息时，按 F8 键。

       Initializing USB Controllers .. Done.
       Press F2 to run Setup (CTRL+E on Remote Keyboard)
       Press F8 for BBS POPUP (CTRL+P on Remote Keyboard)
       Press F12 to boot from the network (CTRL+N on Remote Keyboard)

   在一段延迟后，菜单会提供一个引导设备选择列表。

           Please select boot device:
       --------------------------------
       Virtual CD/DVD AMI
       PXE:IBA GE Slot 1000 v1331
       PXE:IBA GE Slot 1001 v1331
       PXE:IBA GE Slot 4100 v1331
       PXE:IBA GE Slot 4101 v1331
       PXE:IBA GE Slot 8100 v1331
       PXE:IBA GE Slot 8101 v1331
       PXE:IBA GE Slot C100 v1331
       PXE:IBA GE Slot C101 v1331

       --------------------------------

5. 从列表中选择一个引导设备。

   要从物理 CD/DVD 或 ISO 映像进行引导，请选择 "CD/DVD"。

   控制权会传递到介质上的 OS 安装程序。

6. 按照供应商的 OS 安装指南中的步骤进行操作。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |