跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何从机架中移除服务器

本过程假设您已关闭服务器，并已移除任何可能妨碍服务器移动的线缆。

开始之前

| 注意 - 配置齐全的 Sun Fire X4800 M2 服务器重约 180 磅（100 千克）。为了减少严重人身伤害或设备受损的风险，应使用机械式升降装置从机架中移除服务器。如果没有机械式升降装置，请移除组件来减轻重量并安排两个人来抬放服务器。

1. 从系统后部断开所有电缆连接。
2. 如果没有升降装置，请移除组件来减轻系统的重量。请参见如何移除组件以减轻重量。
3. 移除系统前挡板上的四颗螺钉。
4. 使用双手将服务器朝您的方向滑动，然后从搁梁中将其移除。

   | 注意 - 掉落危险。当服务器距脱离机架还差不到 6 英寸时，搁梁将不再承担服务器的重量。在服务器距脱离机架柱还差不到 6 英寸之前，您必须开始支撑服务器的重量。

另请参见

如何将服务器插入机架

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |