跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 在 RHEL 5.6 和 Oracle Linux 5.6 上引导期间 Xen 挂起 (CR 7010124)

在具有 RHEL 5.6 或 Oracle Linux 5.6 的系统上，Xen 可能在引导期间挂起，并显示以下消息：

    (XEN) mtrr: your CPUs had inconsistent MTRRdefType settings
    (XEN) mtrr: probably your BIOS does not setup all CPUs.
    (XEN) mtrr: corrected configuration.

也可能系统将完成 Xen，但在 dom1 上挂起。

## 解决方法

- 执行以下操作之一：
  - 在 `/boot/grub/menu.lst` 中将 maxcpus=128 附加到 xen.gz 行。

    或者

  - 在 BIOS 设置中禁用超线程。

    如果您执行此操作，服务器将只能使用 80 个 CPU。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |