跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 补充资料（适用于 Sun Fire X4800 M2 服务器）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 确定故障

当系统出现故障时，您可以查看系统指示灯，并使用 Oracle ILOM CLI 或 Web 界面确定故障。当组件出现故障时，系统的“需要维修”LED 指示灯将亮起，特定于组件或子系统的“维修”LED 指示灯也将亮起（如果适用）。

表 2 确定组件故障

方法 | 操作步骤 | 详细信息
--- | --- | ---
Oracle ILOM CLI | 检查 Oracle ILOM 事件日志中的故障消息，或查看故障摘要。 | 要查看 Oracle ILOM 事件日志，请登录 Oracle ILOM CLI，然后键入：`show /SP/logs/event/list`
|  | 要查看故障摘要，请登录 Oracle ILOM CLI，然后键入：`show /SP/faultmgmt`
Oracle ILOM Web 界面 | 检查 Oracle ILOM 事件日志中的故障消息，或查看故障摘要。 | 要查看 Oracle ILOM 事件日志，请登录 Oracle ILOM Web 界面，然后单击："System Monitoring" --> "Event Logs"。
|  | 要查看故障摘要，请登录 Oracle ILOM Web 界面，然后单击："System Information" --> "Fault Management"。

当服务器组件（例如 DIMM、CPU 或 CMOD）出现故障时，服务器会生成由 Oracle ILOM 捕获的特定于组件的故障。在更换出现故障的可热维修组件后，会自动清除故障。

如果出现故障的组件不可热维修，则需要手动清除故障。可以使用 Oracle ILOM Web 界面或命令行界面 (command-line interface, CLI) 清除故障。

注 - 还可以使用 BIOS 设置实用程序来查看和删除系统事件日志。

必须手动清除以下故障：

- PCIe EM 故障（在更换 PCIe EM 之后）

- 主板故障（无论是否已更换主板）

清除故障时，请注意以下事项：

- 要清除主板和 PCIe 故障，请访问 Oracle ILOM，并为发生故障的组件清除故障。

- PCIe 故障包括 `/SYS/BLn`。

有关如何使用 Oracle ILOM Web 界面或 CLI 清除服务器故障的信息，请参阅 Oracle ILOM 文档库，网址为：`http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom30&id=homepage`

另请参见

- 清除故障

- 不提供故障诊断的组件

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |