跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南（适用于 Windows 操作系统）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### Windows Server 2008 安装注意事项

开始在 Oracle 服务器上安装 Windows Server 2008 操作系统之前，请注意以下重要事项：

- 安装 Windows 操作系统将覆写引导驱动器上的所有数据，包括任何预安装的操作系统。

- 在安装 Windows 操作系统之前，请在 BIOS 设置实用程序中禁用 x2APIC。访问 BIOS 设置实用程序，选择 "Advanced" > "CPU Configuration" > "x2APIC" > "Disabled"。然后退出并保存更改。

- 如果使用的是板载 LSI 海量存储控制器并且希望将引导驱动器纳入 RAID 配置，则需要在安装 Windows 操作系统之前在控制器上配置 RAID 卷。

  在安装 Windows 之前，请在服务器引导期间出现提示时通过按 Ctrl-C 组合键使用 LSI 集成 RAID 控制器的设置实用程序。有关更多详细信息，请参阅适用于您的服务器的《Sun LSI 106x RAID User’s Guide》。

  注 - 有关如何为 LSI MegaRAID SAS 9262-8i 控制器创建 RAID 虚拟磁盘的信息，请参见创建虚拟磁盘。

- Windows Server 2008 R2 软件包包括 Windows 操作系统初始安装所需的海量存储驱动程序。

  初始安装期间不需要任何单独的驱动程序磁盘。安装 Windows 后，将特定于服务器的设备驱动程序升级到功能完备的经过 Oracle 测试的版本，如更新关键驱动程序和安装补充软件中所述。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |