跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 补充资料（适用于 Sun Fire X4800 M2 服务器）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

#### 电源管理术语

下表介绍了电源管理术语。

术语 | 定义
--- | ---
Actual power（实际功率） | 输入功率，测量单位为瓦特。这是系统中所有电源所消耗的实际功率。
Permitted power（允许功率） | 服务器在任何时候可允许使用的最大功率。
Allocated power（分配功率） | 分配给已安装的可热插拔组件的输入功率，单位为瓦特。
Available power（可用功率） | 输入功率容量，单位为瓦特。对于服务器，可用功率是指可用于机箱中服务器的电量。
Threshold notification（阈值通知） | 一个可配置的值，在功耗超过阈值（单位为瓦特）时提示一则事件消息。可以设置两个阈值（例如，一个为严重性轻微的警告，一个为紧急）。

另请参见

- 如何使用 Web 界面监视用电情况并设置通知阈值

- 如何使用 CLI 监视用电情况并设置通知阈值

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |