跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南（适用于 Oracle Solaris 操作系统）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 选择安装方法

| 注意 - Sun Fire X4800 M2 服务器仅支持 64 位 Solaris 安装。而不支持 32 位安装。

Sun Fire X4800 M2 服务器支持以下 Solaris OS 安装方法：

- 按照《Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南》中的"设置预安装的 Solaris 操作系统"中的说明，从硬盘驱动器上预安装的 Solaris 10 10/09 OS 映像进行引导。

  Solaris 11 Express 没有预安装映像。

- 通过运行 Solaris 安装程序以交互方式从 DVD 或 CD-ROM 光盘安装一台服务器。还可以从 USB 设备安装 Solaris 11 Express。

  对于 Solaris 10，Solaris 10 OS DVD 或 CD 上的 Solaris 安装程序可通过图形用户界面 (graphical user interface, GUI) 运行，也可作为交互式文本安装程序运行。Solaris 安装程序中包括 Solaris Device Configuration Assistant。

  对于 Solaris 11 Express，可使用 LiveCD 或 LiveUSB 介质上的 Solaris 安装程序。这些安装程序可通过 GUI 或交互式用户界面运行。

- 利用预引导执行环境 (Preboot Execution Environment, PXE) 技术并采用以下安装方法通过网络安装一台或多台服务器：

  对于 Solaris 10：

  - 通过网络从远程 DVD 或 CD 光盘映像运行 Solaris 安装程序

  - JumpStart 安装

  - 使用串行控制台安装

  对于 Solaris 11 Express：

  - 自动化安装

  - 使用自定义清单自动化安装

  - 串行控制台

注 - Solaris OS 提供附加安装程序，如通过广域网 (wide area network, WAN) 引导，但是您的服务器只支持本文档中列出的安装方法。

下表介绍了可用于安装 Solaris OS 的安装方法。

方法 | 说明 | 指导
--- | --- | ---
从预安装映像引导 Solaris 10。 | 根据您的配置，硬盘驱动器中可能预装了 Solaris 操作系统映像。 | 《Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南》中的"设置预安装的 Solaris 操作系统"
从 DVD 或 CD-ROM 光盘安装。 还可以使用特殊 .usb 映像文件从 USB 介质安装 Solaris 11 Express。 | 使用 CD 或 DVD 介质上的 Solaris 安装程序以交互方式安装一台服务器。 | 遵循 x86 安装说明。 对于 Solaris 10，请参阅位于 Solaris 10 操作系统文档集中的《Solaris 10 10/09 安装指南：基本安装》或《Solaris 10 9/10 安装指南：基本安装》。 对于 Solaris 11 Express，请参阅位于 Oracle Solaris 11 Express Information Library 中的《Oracle Solaris 11 Express 入门》。
使用 PXE 从网络安装。
| 注意 - 当从 PXE 服务器安装 Solaris 10 OS 时，必须将 netboot 环境配置为使用 64 位内核。可通过更改 PXE 引导菜单以使内核和模块行中包括 amd64 来执行此操作。有关详细信息，请参阅位于 Solaris 10 操作系统文档集中的《Solaris 10 10/09 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》或《Solaris 10 9/10 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》。
| 如果需要进行自动化安装时，则需要使用 PXE 通过网络安装 Solaris OS。 要使用 PXE 通过网络进行引导，需要设置一台安装服务器和一台 DHCP 服务器，并将每台服务器上的 BIOS 配置为从网络引导。 | 遵循 x86 PXE 安装说明。 对于 Solaris 10，请参阅位于 Solaris 10 操作系统文档集中的《Solaris 10（9/10 或 10/0）安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》。 对于 Solaris 11 Express，请参阅位于 Oracle Solaris 11 Express Information Library 中的《Oracle Solaris 11 Express 自动化安装程序指南》。
| 使用串行控制台在基于 PXE 的网络安装中安装 Solaris OS。 | 遵循 x86 PXE 安装说明。 对于 Solaris 10，请参阅位于 Solaris 10 操作系统文档集中的《Solaris 10 10/09 安装指南：基于网络的安装》或《Solaris 10 9/10 安装指南：基于网络的安装》。 对于 Solaris 11 Express，请参阅位于 Oracle Solaris 11 Express Information Library 中的《Oracle Solaris 11 Express 自动化安装程序指南》。
| 在不带有硬盘驱动器的服务器上引导 Solaris OS。此方法用于基于 PXE 的网络安装。 | 遵循 x86 PXE 安装说明。 对于 Solaris 10，请参阅位于 Solaris 10 操作系统文档集中的《Solaris 10 10/09 安装指南：基于网络的安装》或《Solaris 10 9/10 安装指南：基于网络的安装》。 对于 Solaris 11 Express，请参阅位于 Oracle Solaris 11 Express Information Library 中的《Oracle Solaris 11 Express 自动化安装程序指南》。

另请参见：

- 获取 Solaris 10 文档

- 获取 Solaris 11 Express 文档

- 识别逻辑和物理网络接口名称，以便安装 Solaris 操作系统

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |