跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南（适用于 Windows 操作系统）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 选择 Windows OS 介质提供方法

必须选择一种提供 Windows OS 安装介质的方法。安装 Windows OS 的过程因介质提供方法而异，如下表所示。

介质提供方法 | 说明 | 其他要求 | 请参见：
--- | --- | --- | ---
Windows 本地 | 使用连接到服务器的物理 CD/DVD 驱动器。 | 直接连接到服务器 USB 端口的外部 CD/DVD 驱动器。 | 安装 Windows Server 2008 R2
使用 DVD 的 Windows 远程 | 使用运行 JavaRConsole 的远程系统上的重定向物理 CD/DVD 驱动器。 | 具有浏览器、连接的物理 CD/DVD 驱动器、Windows 分发 DVD 和对服务器管理端口的网络访问权限的远程系统。 | 配置远程控制台
使用 ISO 映像的 Windows 远程 | 使用运行 JavaRConsole 的远程系统上的重定向 CD/DVD ISO 映像。 | 具有浏览器、Windows CD/DVD ISO 映像和对服务器管理端口的网络访问权限的远程系统。 | 配置远程控制台
WDS WIM 映像 | 在 Windows 部署服务 (Windows Deployment Services, WDS) 服务器上使用自定义的 Windows 映像格式 (Windows Imaging Format, WIM) 映像。 | 运行 WDS 的服务器和针对服务器自定义的 WIM 映像。 | 将驱动程序添加到 WIM 映像

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |