跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 补充资料（适用于 Sun Fire X4800 M2 服务器）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何使用 `edit` 命令并配置 "Preboot" 菜单以进行远程访问

1. 访问 "Preboot" 菜单。

   有关更多信息，请参见访问 "Preboot" 菜单。

2. 在 Preboot 提示符下，输入以下命令：

   `Preboot>` `edit`

   "Preboot" 菜单会进入编辑模式。在编辑模式下，"Preboot" 菜单逐一显示其中包含的选项，这使您有机会更改每个选项。

   - 要更改设置，请键入新值，然后按 Enter 键。

   - 要跳至下一个设置，请按 Enter 键。

3. 按 Enter 键以遍历设置，直到出现 `bootdelay` 设置。
4. 要更改 `bootdelay` 设置，请键入 `3`、`10` 或 `30`，然后按 Enter 键。

   这会指定 SP 引导过程等待您进行输入的秒数。

   "Preboot" 菜单会重新显示采用新值的 `bootdelay` 设置。

5. 按 Enter 键。

   此时将显示下一个设置。

6. 按 Enter 键以遍历设置，直到出现 `check_physical_presence` 设置。

   要更改 `check_physical_presence` 设置，请键入 `no`，然后按 Enter 键。

   "Preboot" 菜单会重新显示采用新值的 `check_physical_presence` 设置。

7. 按 Enter 键。

   "Preboot" 菜单会要求您确认所进行的更改：

       Enter 'y[es]’ to commit changes: [no]

8. 输入 `y` 退出编辑会话并保存所进行的更改。

   如果要退出会话而不保存所进行的更改，请输入 `n`。

   以下内容显示了一个编辑会话，在该会话中对 `bootdelay` 和 `check_physical_presence` 设置进行了更改。请参见该显示内容后面的表，了解 `edit` 命令设置的说明：

       Preboot> edit

       Press Enter by itself to reach the next question.
         Press control-C to discard changes and quit.

        Values for baudrate are {[ 9600 ]| 19200 | 38400 | 57600 | 115200 }.
         Set baudrate?                [9600]
        Values for serial_is_host are {[ 0 ]| 1 }.
         Set serial_is_host?          [0]
        Values for bootdelay are { -1 | 3 | 10 | 30 }.
         Set bootdelay?               [30] 10
         Set bootdelay?               [10]
        Values for bootretry are { -1 | 30 | 300 | 3000 }.
         Set bootretry?               [<not set>]
        Values for preferred are {[ 0 ]| 1 }.
         Set preferred?               [<not set>]
        Values for preserve_conf are {[ yes ]| no }.
         Set preserve_conf?           [yes]
        Values for preserve_users are {[ yes ]| no }.
         Set preserve_users?          [no]
        Values for preserve_password are {[ yes ]| no }.
         Set preserve_password?       [yes]
        Values for check_physical_presence are {[ yes ]| no }.
         Set check_physical_presence? [no] no
         Set check_physical_presence? [no]
        Enter ’y[es]’ to commit changes: [no] y
       Summary: Changed 2 settings.
       Preboot>

   设置 | 说明
   --- | ---
   `baudrate` | 设置串行端口的波特率。选项包括 9600、19200、38400、57600 和 115200。
   `serial_is_host` | 如果此项设置为 0，则串行端口连接到 Oracle ILOM。如果此项设置为 1，则串行端口连接到主机。
   `bootdelay` | 引导过程在引导 SP 之前等待用户输入 `xyzzy` 的秒数。
   `bootretry` | "Preboot" 菜单在超时并启动 SP 之前等待用户进行输入的秒数。设置为 -1 将禁用超时。
   `preferred` | 未使用。
   `preserve_conf` | 将此项设置为 `no` 与 `unconfig ilom_conf` 命令的功能相同，即在 SP 下次引导时重置许多 Oracle ILOM 配置设置，但保留 SP 网络以及 `baudrate` 和 `check_physical_presence` 设置。
   `preserve_users` | 将此项设置为 `no` 与 `unconfig users` 命令的功能相同，即在 SP 下次引导时将用户信息重置为默认值。
   `preserve_password` | 将此项设置为 `no` 与 `unconfig password` 命令的功能相同，即在 SP 下次引导时将超级用户密码重置为默认值。
   `check_physical_presence` | 如果将此项设置为 `Yes`，则必须通过按住 "Locate" 按钮来中断 SP 引导过程。如果将此项设置为 `No`，则引导过程会提示您中断它。有关详细信息，请参见使用 `edit` 命令并配置 "Preboot" 菜单以进行远程访问。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |