跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器机架装配硬件安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何拆开服务器包装

下图显示包装组件。

1. 打开包装箱 (1) 的顶盖。
   1. 剪开绑带。
   2. 剪掉或移除胶带。
   3. 打开盖子。
2. 向上抬包装箱 (1)，将其移离服务器。
3. 移除附件托盘 (2)，将该托盘及其内部物品放置在旁边。
4. 移除三个泡沫衬垫 (4)。
5. 当需要将服务器 (5) 装入机架时，可执行以下任一操作：

   - 将服务器 (5) 从搬运托盘 (6) 上移除。

   - 使用机械式升降装置将搬运托盘连带服务器一起抬到机架中的相应位置，然后使服务器滑出搬运托盘并直接滑入机架中。

   图例 | 说明
   --- | ---
   1 | 包装箱
   2 | 附件托盘，包含机架安装套件、装运托架及其他物品
   3 | 机架安装套件
   4 | 包装泡沫衬垫
   5 | 服务器
   6 | 搬运托盘

另请参见

机架装配工具包的内部物品

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |