跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南（适用于 Linux 操作系统）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 选择介质交付方法

安装 Linux 的过程会因介质交付方法的不同而有所不同。选择下列方法之一来提供 Linux 安装介质。

介质交付方法 | 说明 | 其他要求 | 请参见：
--- | --- | --- | ---
使用串行或视频端口和本地 DVD | 使用与服务器连接的物理 CD/DVD 驱动器和与服务器模块的串行或视频端口连接的终端。 | 直接连接到服务器 USB dongle 端口的 USB CD/DVD 驱动器。通过串行或视频端口访问服务器控制台。 | 通过使用串行端口或视频端口访问控制台进行本地安装
使用 Oracle ILOM 和远程 DVD 或 ISO 映像 | 在运行 JavaRConsole 的远程系统上使用重定向的物理 CD/DVD 驱动器或 ISO 映像文件。 | 具有浏览器的远程系统、已连接的物理 CD/DVD 驱动器、Linux 分发 DVD 以及对服务管理端口的网络访问权限。 | 通过使用 Oracle ILOM 访问控制台进行远程安装。
使用 PXE 映像 | 使用可通过 PXE 环境获取的自定义映像。 | 服务器设置和运行 PXE，以及为您的服务器自定义的映像。 | 配置 Linux 服务器以支持 PXE 安装。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |