跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 补充资料（适用于 Sun Fire X4800 M2 服务器）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何使用 "Preboot" 菜单恢复对串行控制台的访问

1. 访问 "Preboot" 菜单。

   有关更多信息，请参见访问 "Preboot" 菜单。

2. 在 Preboot 提示符下，输入以下命令：

   `Preboot>` `edit`

   "Preboot" 菜单会进入编辑模式。

   在编辑模式下，"Preboot" 菜单逐一显示其中包含的选项，这使您有机会更改每个选项。

   - 要更改设置，请键入新值，然后按 Enter 键。

   - 要跳至下一个设置，请按 Enter 键。

3. 按 Enter 键以遍历设置，直到出现 `serial_is_host` 设置。

   要更改 `serial_is_host` 设置，请键入 `0`，然后按 Enter 键。

   "Preboot" 菜单会重新显示采用新值的 `serial_is_host` 设置。

4. 按 Enter 键。

   此时将显示下一个设置。

5. 按 Enter 键以遍历设置，直到 "Preboot" 菜单要求您确认所进行的更改。

       Enter 'y[es]’ to commit changes: [no]

6. 输入 `y` 确认所进行的更改。

   "Preboot" 菜单将显示以下消息：

       Summary: Changed 1 settings.
       Preboot>

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |