跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南（适用于 Oracle Solaris 操作系统）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何创建虚拟磁盘

1. 登录到服务器模块。使用服务处理器 (service processor, SP) 模块 IP 地址。

   此时将打开 Web 界面窗口。

2. 单击 "Remote Control" 选项卡以启动 Oracle ILOM 远程控制。
3. 单击 "KVMS" 选项卡。
4. 在 "Mouse Mode" 下，选择 "Relative"，然后单击 "Save"。

   注 - 当您处于远程控制台中时，使用 "Relative" 选项，可以将鼠标从一个窗口移动到另一个窗口。在此过程结束时，系统会要求您将鼠标设置更改为 "Absolute"。

5. 单击 "Redirection" 选项卡。在 "Redirection" 屏幕中，单击 "Launch Remote Console"。

   此时将打开 "Oracle ILOM Remote Console" 窗口。

6. 从 "Devices" 菜单中，选择 "Mouse" 以启用鼠标。
7. 重新引导服务器，等待 LSI 标题出现。当标题页中出现设备时，同时按下 Control (CTRL) 和 H 键。

   此时将打开 "Adapter Selection" 窗口。

8. 单击 "Start"。

   此时，将打开 "MegaRaid BIOS Config Utility Virtual Configuration" 屏幕。

9. 选择 "Configuration Wizard"。

   此时将打开 "MegaRAID BIOS Config Utility Configuration Wizard"。

10. 单击 "New Configuration"，然后单击 "Next"。
11. 单击 "Manual Configuration"。

    选择 "Automatic Configuration" 将创建一个包含系统中所有硬盘驱动器的虚拟驱动器。多个驱动器被配置为一个条带集 (RAID0)，并显示为一个具有组合存储空间的虚拟驱动器。

    您可能不希望执行此操作，因为可能存在多个故障点和一个驱动器故障，这些故障会阻止系统引导。此时，您只能保留一个驱动器，删除所有其他驱动器。或者，您可以使用 "Manual Configuration" 创建仅使用一个硬盘驱动器的虚拟驱动器。

12. 如果显示确认窗口，请单击 "Yes"。

    此时将显示 "MegaRAID BIOS Config Utility Config Wizard – Drive Group Definition" 屏幕。系统中的各驱动器以及驱动器组都将显示出来。

13. 选择要在安装 OS 的虚拟阵列中包括的驱动器。然后单击 "Add To Array"。
14. 单击 "Accept DG" 创建驱动器组。

    现在，您即可查看 "Drive Group0"。

15. 单击 "Next"。

    注 - 您可以通过单击 "Reclaim" 按钮撤销驱动器组的选择。

    在 "Span Definition" 窗口中会显示驱动器组。

16. 单击 "Add to SPAN"。

    在 span 中会显示驱动器组。

17. 单击 "Next"。

    显示 "Virtual Drive Definition" 屏幕。

18. 为虚拟驱动器设置所需的 RAID 级别和配置，然后单击 "Accept"。

    有关配置 RAID 的更多信息，请参阅服务器的磁盘管理文档。

    此时将出现一个选择 "Write Back with BBU" 模式的提示。

19. 单击 "Yes"（是）。

    此时将显示 "Config Wizard – Virtual Drive Definition" 窗口。

20. 单击 "Next"。

    将显示 "Preview" 屏幕。

21. 确认该虚拟驱动器包括 "Drive Group 0"。

    以下 "Preview" 屏幕图形示例显示了使用 "Manual Configuration" 选项的单个虚拟驱动器：

22. 单击 "Yes" 保存配置。

    此时将出现提示："All data on Virtual Drives will be lost.Want to Initialize?"

23. 单击 "Yes" 初始化驱动器。
24. 单击 "Yes" 退出。

    此时将显示 "Please Reboot Your System" 消息。请勿重新引导系统。

25. 使用 Alt-B 组合键查看键盘下拉式菜单。

    | 注意 - 您必须执行此步骤，否则，下一步将使用 "Control Alt Delete" 重新引导您的本地计算机。

26. 使用方向键选择菜单中的 "Control Alt Delete" 来重新引导远程系统。按 Enter 键。
27. 返回并将鼠标模式设置为 "Absolute"：
    1. 在 "Remote Control" 屏幕中，单击 "KVMS" 选项卡。
    2. 在 "Mouse Mode" 下，选择 "Absolute"。
    3. 单击 "Save"。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |