跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### Linux 要求

服务器包含名为 x2APIC 的功能，默认情况下为启用，但是在安装某些 Linux 版本之前，有时必须禁用。下表显示必须为其禁用该功能的版本。

操作系统 | 禁用 x2APIC？
--- | ---
Oracle Linux 6.0 | 否
Oracle Linux 5.6 | 是
带有 Xen 的 Oracle Linux 5.6 | 是
RHEL 6.0 | 否
RHEL 5.6 | 是
带有 Xen 的 RHEL 5.6 | 是
Oracle Virtual Linux 2.2.1 | 是
SLES11 SP1 | 否
带有 Xen 的 SLES11 SP1 | 是
Oracle Unbreakable Linux 5.6 | 禁用后进行安装，安装之后启用

## 如何禁用 x2APIC

1. 访问 BIOS 实用程序。

   有关更多信息，请参阅《Sun Fire X4800 M2 Server Service Manual》中的"How to Access the BIOS Setup Utility"。

2. 选择 "CPU Configuration"（CPU 配置）> "x2APIC" > "Disable"（禁用）。
3. 保存您的更改，然后退出。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |