跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南（适用于 Windows 操作系统）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 设备驱动程序 WIM 映像的先决条件和任务概述

在为 Windows Server 2008 R2 创建设备驱动程序 WIM 映像之前，请确保按指定顺序完成以下任务：

1. 在网络中的服务器上安装并配置 Windows 部署服务 (Windows Deployment Services, WDS)。

   有关详细信息，可以下载 Microsoft 的《Windows Deployment Services Step-by-Step Guide》。在以下站点搜索 "WDS" 并查找《Windows Deployment Services Step-by-Step Guide》：

   http://www.microsoft.com/downloads/en/default.aspx

2. 安装 Windows 自动安装工具包 (Automated Installation Kit, AIK)。Windows AIK 包含可挂载和修改 WIM 映像的应用程序，以及可创建和修改 XML 无人参与安装脚本的应用程序。

   要下载 Windows AIK，请转到以下站点，搜索 WAIK，然后查找适用于 Windows 7（适用于 Windows Server 2008 R2）的 Windows AIK：

   http://www.microsoft.com/downloads/en/default.aspx

3. 在 Tools and Driver DVD 上查找 Windows 设备驱动程序。

   请参见Tools and Drivers DVD 上设备驱动程序的位置。

4. 建立网络共享设备驱动程序系统信息库。

   例如：

   - 创建包含 Windows Server 2008 R2 设备驱动程序的设备驱动程序系统信息库。

     请注意，对于 Windows Server 2008 WDS 安装环境，提供了设备驱动程序系统信息库，可以对其进行修改。对于 Windows Server 2003 SP2 WDS 安装环境，没有提供设备驱动程序系统信息库，必须手动进行创建。下面是如何设置新设备驱动程序系统信息库的目录结构的示例：

     `C:\unattend\drivers\W2k8R2\catalogs\vendor\version`

     其中：

     `unattend`

       无人参与设备驱动程序存储。

     `drivers`

       设备驱动程序目录的名称。

     `{W2K8 or W2K8R2}`

       Windows Server 2008 R2 设备驱动程序目录的名称。

     `catalogs`

       Windows Server 2008 R2 目录文件的名称。

     `vendor`

       设备驱动程序供应商的目录名称。

     `version`

       设备驱动程序版本的目录名称。

   - 请确保共享了设备驱动程序系统信息库中的目录（文件夹），并且在网络安装期间 Windows 部署服务 (Windows Deployment Services, WDS) 可以对其进行访问。

     例如，本部分中引用的设备驱动程序系统信息库文件夹和网络共享设置如下：

     系统信息库文件夹 | 网络共享
     `C:\Unattended\Drivers\W2K8` | `\\wds-server\W2K8-Drivers`
     `C:\Unattended\Drivers\W2K8R2` | `\\wds-server\W2K8R2-Drivers`

   - 解压缩 Tools and Drivers DVD 上的 Windows Server 2008 R2 设备驱动程序，并将其置于设备驱动程序系统信息库中。

     请参见Tools and Drivers DVD 上设备驱动程序的位置。

     注 - 如果没有 Tools and Drivers DVD 的副本，可以下载 Tools and Driver DVD 的 ISO 映像。请参见下载 Tools and Drivers DVD 的 ISO 映像。

     下面的示例显示了将 SAS PCIe HBA 驱动程序（示例版本号：1.19.2.64）从 Tools and Drivers DVD 复制到设备驱动程序系统信息库后设备驱动程序系统信息库的目录结构：

     Windows Server 2008 R2 | Tools and Driver DVD | `DVDDevice:\windows\W2K8R2\drivers\64bit\hba\lsi\mpt2`
     设备驱动程序系统信息库 | `C:\unattend\drivers\W2K8R2\lsi\1.19.2.64`

5. 为 Windows Server 2008 R2 创建 `imageunattend.xml` 安装脚本。

   有关详细信息，请参见如何创建 `ImageUnattend.xml` 安装脚本。

6. 将 `imageunattend.xml` 安装脚本映射到 Windows Server 2008 映像。

   有关详细信息，请参见将 `ImageUnattend.xml` 安装脚本映射到 Windows Server 2008 安装映像。

7. 如要添加到 WIM 映像的设备驱动程序中所述，将所需的设备驱动程序添加到 `install.wim`。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |