跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南（适用于 Oracle Solaris 操作系统）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## OS 安装准备

在开始安装 Solaris OS 之前，必须完成特定的任务。根据是否已在服务器的驱动器上安装了 OS，或者驱动器是否为新驱动器且尚无任何分区，选择以下任务。

- 如果服务器的引导硬盘安装的操作系统并非 Solaris，您需要将其删除，以便为安装 Solaris 做准备。请参见如何删除引导硬盘中的数据。

- 如果服务器没有自带预安装的 Solaris 10 Update 9 以及修补程序，则需要使用服务器 HBA 软件创建一个逻辑驱动器。如果不这样做，Solaris 安装程序将无法查看服务器的磁盘驱动器。请参见创建虚拟磁盘。

- 如果要在属于 RAID 阵列的磁盘上安装 OS，必须先配置 RAID 阵列，然后再安装 OS。有关详细信息，请参见服务器的磁盘管理文档集。请参见创建虚拟磁盘。

- 必须在安装 Solaris 10 9/10 之前禁用 x2APIC。可以从 BIOS 实用程序启用或禁用 x2APIC 体系结构。访问 BIOS 实用程序，选择 "Advanced Menu" > "CPU Configuration" > "x2APIC" > "disable"，如以下屏幕映像所示。然后退出并保存更改。安装后，添加修补程序 144489–11（或更高版本）并重新引导，然后启用 x2APIC。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |