Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para el sistema operativo Oracle Solaris

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Preparativos para la instalación del sistema operativo

Antes de instalar el sistema operativo Solaris, debe realizar algunas tareas. Elija las tareas siguientes en función de si ya existe un sistema operativo en la unidad del servidor o de si los controladores son nuevos y no tienen particiones anteriores.

- Si el disco duro de inicio del servidor tiene un sistema operativo instalado que no sea Solaris, es posible que necesite borrarlo para poder prepararlo para Solaris. Consulte Cómo borrar el disco duro de inicio.

- Si su servidor no fue suministrado con la actualización 9 de Solaris 10 con parches preinstalada, debe crear una unidad lógica mediante el software de HBA del servidor. Si no la crea, el programa de instalación de Solaris no podrá ver los controladores de disco del servidor. Consulte Creación de un disco virtual.

- Si va a instalar el sistema operativo en un disco que forme parte de una matriz RAID, deberá configurar la matriz RAID antes de instalar el sistema operativo. Consulte toda la documentación de administración de discos de su servidor para obtener más detalles. Consulte Creación de un disco virtual.

- Debe inhabilitar x2APIC antes de instalar Solaris 10 9/10. Puede habilitar o inhabilitar la arquitectura x2APIC de la utilidad de la BIOS. Acceda a la utilidad de la BIOS, seleccione el menú Advanced (avanzado) > CPU Configuration (configuración de CPU) > x2APIC > disable (inhabilitar), como se muestra en la imagen de pantalla siguiente. A continuación, salga y guarde los cambios. Después de la instalación, agregue el parche 144489–11 o posterior, reinicie y habilite x2APIC.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |