Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## (Opcional) Cómo redirigir la salida de la consola al puerto de vídeo

| Precaución - Este procedimiento está previsto sólo para los usuarios avanzados del SO Oracle Solaris. Puede alterar seriamente el correcto funcionamiento del servidor o impedir que el servidor se inicie si provoca un problema en el archivo `bootenv.rc` .

Antes de empezar

Este procedimiento asume que se ha conectado al servidor mediante la dirección IP del SP. Consulte Cómo conectarse al servidor mediante la dirección IP del servidor.

- Ejecute el comando `eeprom` en la línea de comandos con los argumentos siguientes:

  `/eeprom console=text/`

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |