Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del hardware de montaje en bastidor para el servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Instalar y retirar soportes de transporte

Si el servidor se suministra en un bastidor, debe estar sujeto con los soportes de transporte.

- Si el servidor se le ha suministrado en un bastidor, debe retirar los soportes frontales antes de la puesta en servicio. Retirar los soportes traseros es opcional. Consulte Cómo retirar los soportes de transporte.

- Si va a transportar el servidor en un bastidor, consulte Cómo instalar los soportes de transporte.

Si ha solicitado un servidor con soportes de transporte, estos se suministran en la bandeja auxiliar.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |