Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para software de Virtual Machine

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo identificar la interfaz de red

Las interfaces de administración y la consola de servicio de vSphere 4 requieren una interfaz de red. La consola de servicio no utiliza automáticamente la primera interfaz con una conexión activa. En su lugar, permite al usuario seleccionar una durante la instalación. El valor predeterminado es `vmnic0`.

Lleve a cabo estas tareas antes de iniciar la instalación de ESX 4.

1. Identifique el conector de red que utilizará para la interfaz de administración y la consola de servicio de vSphere 4.
2. Asegúrese de que el conector de red que seleccione esté conectado a la red correcta.

   Consulte el manual de servicio para obtener información sobre los conectores de red de su servidor.

Véase también

Cómo obtener documentación sobre la instalación y la administración de VMware para ver un vínculo a la información y documentación de VMware acerca de la interfaz de administración y la consola de servicio de ESX4.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |