Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para el sistema operativo Oracle Solaris

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo crear un disco virtual

1. Inicie sesión en el módulo de servidor. Utilice la dirección IP del módulo del procesador de servicio (SP).

   Se abre la ventana de la interfaz web.

2. Haga clic en la ficha Remote Control (control remoto) para iniciar el control remoto de Oracle ILOM.
3. Haga clic en la ficha KVMS.
4. En el modo de ratón, seleccione Relative (relativo) y, a continuación, haga clic en Save (guardar).

   Nota - La opción Relative (relativo) permite que el ratón se desplace entre las ventanas mientras se encuentra en la consola remota. Al llegar al final de este procedimiento, se le solicitará que cambie estos ajustes del ratón a Absolute (absoluto).

5. Haga clic en la ficha Redirection (redirección). En la pantalla Redirection (redirección), haga clic en Launch Remote Console (iniciar consola remota).

   Se abre la ventana de la consola remota de Oracle ILOM.

6. Seleccione el menú Devices (dispositivos) y Mouse (ratón) para habilitar el ratón.
7. Reinicie el servidor y espere a que aparezca el rótulo de LSI. Cuando los dispositivos aparezcan en la página del rótulo, pulse las teclas Control (CTRL) y H a la vez.

   Se abre la ventana de selección de adaptador.

8. Haga clic en Start (iniciar).

   Se abrirá la pantalla de configuración virtual de la utilidad de configuración de BIOS MegaRaid.

9. Seleccione Configuration Wizard (asistente de configuración).

   Se abre el asistente de configuración de la utilidad de configuración de BIOS MegaRaid.

10. Haga clic en New Configuration (nueva configuración) y, a continuación, haga clic en Next (siguiente).
11. Haga clic en Manual Configuration (configuración manual).

    La configuración automática crea una única unidad de disco virtual que contiene todas las unidades de disco duro de su sistema. Más de una unidad se configura como disco fraccionado (RAID 0) y aparece como una única unidad de disco virtual de espacio de almacenamiento combinado.

    Es posible que no desee esta configuración porque puede provocar varios puntos de error y un error en la unidad impide el inicio del sistema. Debe eliminar todas las unidades excepto una. También, puede utilizar la configuración manual para crear la unidad de disco virtual utilizando una única unidad de disco duro.

12. Si aparece una ventana de confirmación, haga clic en Yes (sí).

    Aparece la pantalla de definición de grupos de unidades del asistente de configuración de la utilidad de configuración de BIOS MegaRAID. Aparecen las unidades en el sistema y los grupos de unidades.

13. Seleccione una unidad que desee incluir en la matriz virtual donde se instalará el sistema operativo. A continuación, haga clic en Add To Array (agregar a matriz).
14. Haga clic en Accept DG (aceptar DG) para crear el grupo de unidades.

    Esto permite ver el grupo de unidades 0.

15. Haga clic en Next (siguiente).

    Nota - Puede deshacer la selección de un grupo de unidades haciendo clic en el botón Reclaim (reclamar).

    El grupo de unidades aparece en la ventana de definición de span.

16. Haga clic en Add to SPAN (añadir a SPAN).

    El grupo de unidades aparece en el span.

17. Haga clic en Next (siguiente).

    Aparece la pantalla de definición de unidades virtuales.

18. Establezca el nivel y las configuraciones RAID que desea incluir en la unidad de disco virtual y haga clic en Accept (aceptar).

    Para obtener más información sobre cómo configurar RAID, consulte la documentación de administración de discos de su servidor.

    Aparece un indicador para seleccionar Write Back (reescribir) en modo BBU.

19. Haga clic en Yes (sí).

    Aparece la ventana de definición de unidades virtuales del asistente de configuración.

20. Haga clic en Next (siguiente).

    Aparece la pantalla de previsualización.

21. Compruebe que la unidad de disco virtual incluye el grupo de unidades 0.

    El ejemplo del gráfico de la pantalla de previsualización siguiente muestra una única unidad de disco virtual utilizando la opción Manual Configuration (configuración manual):

22. Haga clic en Yes (sí) para guardar la configuración.

    Aparece el mensaje: All data on Virtual Drives will be lost. Want to Initialize? (Se perderán todos los datos de las unidades virtuales. ¿Desea iniciar?).

23. Haga clic en Yes (sí) para inicializar la unidad.
24. Haga clic en Yes (sí) para salir.

    Aparece un mensaje para reiniciar el sistema. No reinicie el sistema todavía.

25. Utilice la combinación de teclas Alt+B para ver el menú desplegable del teclado.

    | Precaución - Debe hacer este paso, de lo contrario, el siguiente paso con Control Alt Supr reiniciará la máquina local.

26. Use las teclas de flecha para seleccionar Control Alt Supr en el menú para reiniciar el sistema remoto. Pulse Intro.
27. Vuelva atrás y ajuste el modo de ratón en Absolute (absoluto):
    1. En la pantalla de control remoto, haga clic en la ficha KVMS.
    2. En el modo de ratón, seleccione Absolute (absoluto).
    3. Haga clic en Save (guardar).

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |