Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Notas de producto del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Xen se bloquea durante el inicio en RHEL 5.6 y en Oracle Linux 5.6 (CR 7010124)

En los sistemas con RHEL 5.6 u Oracle Linux 5.6, Xen se puede bloquear durante el inicio con los mensajes siguientes:

    (XEN) mtrr: your CPUs had inconsistent MTRRdefType settings
    (XEN) mtrr: probably your BIOS does not setup all CPUs.
    (XEN) mtrr: corrected configuration.

También es posible que el sistema ejecute Xen sin problemas pero que se bloquee en dom1.

## Solución provisional

- Realice una de las acciones siguientes:
  - Agregue maxcpus=128 a la línea xen.gz en `/boot/grub/menu.lst` .

    o

  - Inhabilite el hiperprocesamiento en la configuración de la BIOS.

    En este caso, el servidor sólo podrá usar 80 CPU.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |