Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Suplemento de Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 para el servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo utilizar el comando `edit` y cómo configurar el menú Preboot para el acceso remoto

1. Acceda al menú Preboot.

   Para obtener más información, consulte Acceso al menú Preboot.

2. En el indicador de preboot, introduzca el comando:

   `Preboot>` `edit`

   El menú Preboot entra en el modo de edición. En el modo de edición, el menú Preboot muestra sus selecciones de una en una, lo que le ofrece la posibilidad de cambiar las que desee.

   - Para cambiar un valor, escriba el nuevo valor y pulse Intro.

   - Para pasar al siguiente valor, pulse Intro.

3. Pulse Intro para moverse por los valores hasta que aparezca el valor `bootdelay`.
4. Para modificar el valor de `bootdelay`, escriba `3`, `10` ó `30` y pulse Intro.

   Esto especifica el número de segundos que espera el proceso de inicio de SP la entrada del usuario.

   El menú preboot vuelve a mostrar el parámetro `bootdelay` con el nuevo valor.

5. Pulse Intro.

   Aparece el siguiente valor.

6. Pulse Intro para moverse por los valores hasta que aparezca `check_physical_presence`.

   Para cambiar el valor de `check_physical_presence`, escriba `no` y pulse Intro.

   El menú Preboot vuelve a mostrar el parámetro `check_physical_presence` con el nuevo valor.

7. Pulse Intro.

   El menú Preboot le solicita que confirme los cambios:

       Enter 'y[es]’ to commit changes: [no]

8. Introduzca `y` para salir de la sesión de edición y guardar los cambios.

   Si desea salir sin guardar los cambios, introduzca `n`.

   El siguiente ejemplo muestra una sesión de edición en la que se han modificado los valores de `bootdelay` y `check_physical_presence`. Consulte la tabla siguiente para ver una descripción de los valores del comando `edit`:

       Preboot> edit

       Press Enter by itself to reach the next question.
         Press control-C to discard changes and quit.

        Values for baudrate are {[ 9600 ]| 19200 | 38400 | 57600 | 115200 }.
         Set baudrate?                [9600]
        Values for serial_is_host are {[ 0 ]| 1 }.
         Set serial_is_host?          [0]
        Values for bootdelay are { -1 | 3 | 10 | 30 }.
         Set bootdelay?               [30] 10
         Set bootdelay?               [10]
        Values for bootretry are { -1 | 30 | 300 | 3000 }.
         Set bootretry?               [<not set>]
        Values for preferred are {[ 0 ]| 1 }.
         Set preferred?               [<not set>]
        Values for preserve_conf are {[ yes ]| no }.
         Set preserve_conf?           [yes]
        Values for preserve_users are {[ yes ]| no }.
         Set preserve_users?          [no]
        Values for preserve_password are {[ yes ]| no }.
         Set preserve_password?       [yes]
        Values for check_physical_presence are {[ yes ]| no }.
         Set check_physical_presence? [no] no
         Set check_physical_presence? [no]
        Enter ’y[es]’ to commit changes: [no] y
       Summary: Changed 2 settings.
       Preboot>

   Configuración | Descripción
   --- | ---
   `baudrate` | Establece la velocidad, en baudios, del puerto serie. Las opciones disponibles son 9600,19200, 38400, 57600 y 115200.
   `serial_is_host` | Si se establece en 0, el puerto serie se conecta a Oracle ILOM. Si se establece en 1, el puerto serie se conecta al host.
   `bootdelay` | El número de segundos que el proceso bootstrap espera a que el usuario introduzca `xyzzy` antes de iniciar el SP.
   `bootretry` | El número de segundos que el menú Preboot espera una entrada del usuario antes de superar el tiempo de espera y de iniciar el SP. Establezca el valor -1 para inhabilitar el tiempo de espera excedido.
   `preferred` | No se utiliza.
   `preserve_conf` | Si se establece en `no`, se duplica la función del comando `unconfig ilom_conf`, que restablece muchos valores de configuración de Oracle ILOM pero conserva la red SP y los valores de `baudrate` y `check_physical_presence` la próxima vez que se inicie el SP.
   `preserve_users` | Si se establece en `no`, se duplica la función del comando `unconfig users`, que restablece la información de usuario con el valor predeterminado la próxima vez que se inicie el SP.
   `preserve_password` | Si se establece en `no`, se duplica la función del comando `unconfig password`, que restablece la contraseña de la cuenta root con el valor predeterminado la próxima vez que se inicie el SP.
   `check_physical_presence` | Si se establece en `Yes`, debe pulsar y mantener pulsado el botón Locate (localizar) para interrumpir el proceso de inicio del SP. Si se establece en `No`, el proceso de inicio le solicita que lo interrumpa. Para más detalles, consulte Utilización del comando `edit` y configuración del menú Preboot para el acceso remoto.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |