Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para sistemas operativos Windows

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Mapa de tareas de instalación de Windows

Para instalar manualmente Windows Server 2008 R2, complete las siguientes tareas en orden:

1. Seleccione un método de entrega.

   Para obtener más información sobre las opciones de acceso a los medios, consulte Selección de un método de entrega multimedia para Windows.

2. Descargue el software de y los controladores específicos del servidor necesarios.

   Consulte Descarga del software del servidor

3. (Opcional) Instale Windows en su servidor desde una consola remota (JavaRConsole).

   Consulte Configuración de una consola remota.

4. Cree un disco virtual.

   Consulte Creación de un disco virtual.

5. Instale Windows Server 2008.

   Consulte Instalar Windows Server 2008 R2.

   Consulte Cómo instalar Windows Server 2008 utilizando PXE.

6. Instale los controladores críticos y el software adicional después de la instalación inicial de Windows.

   Consulte Actualización de controladores críticos e instalación del software adicional.

   Estos procedimientos garantizan que el servidor se instale con todas las funciones.

7. Incorpore los controladores de dispositivos en su imagen WIM.

   Consulte Incorporación de los controladores de dispositivos en imágenes WIM para WDS.

8. Identifique las interfaces de red.

   Consulte Identificación de las interfaces de red en Windows.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |