Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo extraer el equipo de montaje de bastidor del bastidor

1. Retire los cuatro tornillos de seguridad (1).

   Consulte la figura siguiente.

2. Levante los dos carriles guía (2) para desenganchar los enganches de los soportes de adaptador.

   Puede comprimir los carriles guía una vez que haya desenganchado los enganches de los soportes de adaptador.

3. Retire los tornillos que soportan los soportes de adaptador (3 y 4) en su posición y retire los soportes.
4. Retire los tornillos (1) que soportan los soportes traseros (2) en su posición y retire los soportes.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |